Duco RoofFan 1800/3000

Vous recherchez la solution idéale pour la ventilation collective dans les immeubles à plusieurs étages ? Le Duco RoofFan est la solution la plus économe en énergie pour les immeubles de grande hauteur. Associé à l'Intelli Air Valve (iAV), ce ventilateur de toit à régulation par pression constitue le premier système collectif de type C entièrement adapté à la demande. Grâce au Duco RoofFan et à l'Intelli Air Valve, il n'a jamais été aussi simple de faire un bond en avant dans l'indice énergétique du système d'évaluation des logements (WWS).
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Valeurs par bande d'octave
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3000

	Capacité d'évacuation avec régulation de la demande iAV
	3000 m³/h bij 150 Pa

	
	2800 m³/h bij 300 Pa

	Capacité maximale recommandée sans régulation de la demande iAV
	2100 m³/h bij 150 Pa

	
	1950 m³/h bij 300 Pa

	Capacité d'évacuation minimale
	30 m³/h bij 150 Pa

	Puissance électrique maximale
	665 W
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	Mode    
	Débit (m³/h)
	Puissance (W)
	Sortie (dB)
	Entrée (dB)

	1
	3050
	630
	85,5
	72,0

	2
	2660
	520
	83,0
	70,0

	3
	2301
	380
	80,5
	67,0

	4
	1822
	245
	77,0
	62,5

	5
	1424
	162
	73,0
	58,0

	6
	938
	100
	66,0
	52,0
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Valeurs par bande d'octave
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1. Toevoergeluid (inlet air

Octaafbandwaardes
LwA toevoer
dB
4 2813 150 85 91,8 84,4 77,8 78,6 74,7 751 79.4 80,4
12 2599 149 835 91,2 83,2 78,5 76,8 73 735 78,7 773
21 2279 150 80,5 87,9 80,6 76,9 70,8 69,6 7 77 7
31 1904 148 77 79,7 77,9 75,9 67,2 67 68,2 731 63,6
39 1493 150 73 72,6 74,2 733 64 61,9 65,5 68 56,8
48 866 150 66 68,4 68,8 66,4 59,3 57,2 60,6 57,3 48,2

Octaafbandwaardes
LwA toevoer
dB
4 3050 147 92 73,6 76,2 80,2 85,1 86,6 84 84,1 854
15 2660 149 90 73 74,1 79.6 82,7 84,6 81,7 833 82,9
25 2301 151 87 74,3 71,9 791 791 81 78,6 81,7 773
36 1822 147 825 63,4 66,9 75,8 75,2 75,5 74,1 77,5 68
4b 1424 149 78 58,3 63,5 M4 7.8 70,8 7 72 60,9

53 938 150 72 54,6 58,7 68,2 67,7 65,6 66,4 62,5 53,2
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Catégorie Paramétre Valeur
Général Afficheur Oui
Via unité de controle & interrupteur de
Commande service (fournis)
Capteurs Capteur de pression intégré
Régulation Régulation pression, régulation horaire
Communication Modbus possible
% Ventilateur EC a réaction (courbées vers
Ventilateur arriére)
Electrique Alimentation électrique -
q | Meamnce 230 VAC - 50 Hz
Puissance électrique
maximale A5W
Classe IP 1P24
Débit d'air & P B
performances Débit position 1 1822 m*h
Débit position 2 1424 m*hh
Débit position 3 938 m¥h
Capacité d'extraction a
150 Pa 1800 m*h
Capacité d'extraction a
300 Pa 1250 m*h
Capacité d'extraction
minimale a 150 Pa 30m*h
Données de Position 1 1822 m*h - 150 Pa—7A-245W -
performance par 77,0 dB(A) - 62,5 dB(A)
position i 1424 m*h - 150 Pa-6 A - 162 W -
Position 2 73,0 dB(A) - 58,0 dB(A)
i 938 m*h - 150 Pa-5A— 100 W - 66,0
Position 3 dB(A)- 52,0 dB(A)
Dimensions Entraxe 330 mm (Duco RoofFan / MX 110), 380

Poids & matériel

Largeur x Hauteur x
Profondeur

Poids
Matériel
Couleur

mm (CAS 3.1), 450 mm (MX 210)
595 x 297 x 580 mm

10,15 kg
Plastique (ASA), aluminium, autres
Gris (RAL 7040)
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1. Toevoergeluid (inlet air)

Octaafbandwaardes

Meting i LwA toevoer Hz

# dB

250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000

4 2813 150 85 91,8 84,4 77,8 78,6 74,7 75,1 79.4 80,4
12 2599 149 83,5 91,2 83,2 78,5 76,8 73 73,5 78,7 77,3
21 2279 150 80,5 87,9 80,6 76,9 70,8 69,6 71 77 7
31 1904 148 77 79.7 77,9 75,9 67,2 67 68,2 73,1 63,6
39 1493 150 73 72,6 74,2 73,3 b4 61,9 65,5 68 56,8
48 866 150 66 68,4 68,8 66,4 59,3 57,2 60,6 57,3 48,2

Octaafbandwaardes
LwA toevoer Hz
dB
1000 2000 4000
4 3050 147 92 73,6 76,2 80,2 85,1 86,6 84 84,1 85,4
15 2660 149 90 73 74,1 79,6 82,7 84,6 81,7 83,3 82,9
25 2301 151 87 74,3 71,9 791 791 81 78,6 81,7 773
36 1822 147 82,5 63,4 66,9 75,8 75,2 75,5 74,1 77,5 68
4b 1424 149 78 58,3 63,5 .4 71,8 70,8 7 72 60,9

53 938 150 72 54,6 58,7 68,2 67,7 65,6 66,4 62,5 53,2
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3050 (1] 150 10 630 85,5 72,0
2660 | @ 150 0 520 83,0 70,0
2301 (3] 150 8 380 80,5 67,0
1822 (4] 150 7 245 77,0 62,5
14626 @ 150 6 162 73,0 58,0
938 0 150 5 100 66,0 52,0
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