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Duco RoofFan 1800/3000

Op zoek naar de ideale oplossing voor collectieve ventilatie in de gestapelde bouw? De Duco RoofFan is dé meest energiezuinige oplossing voor hoogbouw. In combinatie met de Intelli Air Valve of iAV vormt deze drukgestuurde dakventilator het eerste compleet vraaggestuurde collectief C-systeem. Dankzij de Duco RoofFan en Intelli Air Valve was het behalen van een sprong op de Energie-Index in het WoningWaarderingsStelsel (WWS) nog nooit zo eenvoudig.
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Octaafbandwaarden
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3000

	Afvoercapaciteit met iAV vraagsturing
	3000 m³/h bij 150 Pa

	
	2800 m³/h bij 300 Pa

	Aangeraden maximale capaciteit zonder iAV vraagsturing
	2100 m³/h bij 150 Pa

	
	1950 m³/h bij 300 Pa

	Minimale afvoercapaciteit
	30 m³/h bij 150 Pa

	Maximaal elektrisch vermogen
	665 W
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	Stand
	Debiet (m³/h)
	Vermogen (W)
	Afvoer (dB)
	Toevoer (dB)

	1
	3050
	630
	85,5
	72,0

	2
	2660
	520
	83,0
	70,0

	3
	2301
	380
	80,5
	67,0

	4
	1822
	245
	77,0
	62,5

	5
	1424
	162
	73,0
	58,0

	6
	938
	100
	66,0
	52,0







Octaafbandwaarden
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1. Toevoergeluid (inlet air)

Octaafbandwaardes

Meting i LwA toevoer Hz

# dB

250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000

4 2813 150 85 91,8 84,4 77,8 78,6 74,7 75,1 79.4 80,4
12 2599 149 83,5 91,2 83,2 78,5 76,8 73 73,5 78,7 77,3
21 2279 150 80,5 87,9 80,6 76,9 70,8 69,6 71 77 7
31 1904 148 77 79.7 77,9 75,9 67,2 67 68,2 73,1 63,6
39 1493 150 73 72,6 74,2 73,3 b4 61,9 65,5 68 56,8
48 866 150 66 68,4 68,8 66,4 59,3 57,2 60,6 57,3 48,2

Octaafbandwaardes
LwA toevoer Hz
dB
1000 2000 4000
4 3050 147 92 73,6 76,2 80,2 85,1 86,6 84 84,1 85,4
15 2660 149 90 73 74,1 79,6 82,7 84,6 81,7 83,3 82,9
25 2301 151 87 74,3 71,9 791 791 81 78,6 81,7 773
36 1822 147 82,5 63,4 66,9 75,8 75,2 75,5 74,1 77,5 68
4b 1424 149 78 58,3 63,5 .4 71,8 70,8 7 72 60,9

53 938 150 72 54,6 58,7 68,2 67,7 65,6 66,4 62,5 53,2
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3050 @ | 150 10 630 85,5 72,0
2660 @ | 150 9 520 83,0 70,0
2301 @ | 150 8 380 80,5 67,0
1822 @ | 150 7 245 77,0 62,5
1426 @ @ 150 6 162 73,0 58,0
938 @ | 150 5 100 66,0 52,0
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1. Toevoergeluid (inlet air

Octaafbandwaardes
LwA toevoer
dB
4 2813 150 85 91,8 84,4 77,8 78,6 74,7 751 79.4 80,4
12 2599 149 835 91,2 83,2 78,5 76,8 73 735 78,7 773
21 2279 150 80,5 87,9 80,6 76,9 70,8 69,6 7 77 7
31 1904 148 77 79,7 77,9 75,9 67,2 67 68,2 731 63,6
39 1493 150 73 72,6 74,2 733 64 61,9 65,5 68 56,8
48 866 150 66 68,4 68,8 66,4 59,3 57,2 60,6 57,3 48,2

Octaafbandwaardes
LwA toevoer
dB
4 3050 147 92 73,6 76,2 80,2 85,1 86,6 84 84,1 854
15 2660 149 90 73 74,1 79.6 82,7 84,6 81,7 833 82,9
25 2301 151 87 74,3 71,9 791 791 81 78,6 81,7 773
36 1822 147 825 63,4 66,9 75,8 75,2 75,5 74,1 77,5 68
4b 1424 149 78 58,3 63,5 M4 7.8 70,8 7 72 60,9

53 938 150 72 54,6 58,7 68,2 67,7 65,6 66,4 62,5 53,2
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|Categorie. ~ Parameter Waarde
Algemeen Display Ja
o Via controle-unit & werkschakelaar
Bediening (meegeleverd)
Sensoren Geintegreerde druksensor
Sturing Druksturing, kloksturing
Communicatie Modbus mogelijk
< EC-ventilator met achterovergebogen
Yentllalor schoepen
: Elektrische voeding /

Elektrisch frequentie 230 VAC - 50 Hz
Maximaal elektrisch
vermogen 23
|P-klasse P24

Luchtdebiet & g 3

prestaties Debiet stand 1 1822 m?/h
Debiet stand 2 1424 m?h
Debiet stand 3 938 m*h
:;voercapamteit bij 150 1800 m?h
Afvoercapaciteit bij 300 1250 m?h
Pa
Minimale
afvoercapaciteit bij 150 30 m#h

Pa

Prestatiegegevens per
stand

Afmetingen

Stand 1
Stand 2
Stand 3

Steekmaat

Breedte x Hoogte x

1822 m?#h - 150 Pa—7 A—245 W -
77,0 dB(A) - 62,5 dB(A)

1424 m*h - 150 Pa-6 A— 162 W -
73,0 dB(A) - 58,0 dB(A)

938 m?h - 150 Pa-5A - 100 W - 66,0
dB(A) - 52,0 dB(A)

330 mm (Duco RoofFan / MX 110), 380
mm (CAS 3.1), 450 mm (MX 210)

Diepte 595 x 297 x 580 mm

Gewicht & materiaal ~ Gewicht 10,15 kg
Materiaal Kunststof (ASA), aluminium, overige
Kleur Grijs (RAL 7040)
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www.at-group.be - info@atgroup.be - 056 48 30 30 - Blauwfazantjesstraat 2, 7700 Moeskroen
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