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Le caisson de distribution avec conduits de passage est conçu pour répartir le flux d'air entre deux étages. Le conduit de passage d'un diamètre de 160 / 200 mm sert à acheminer l'air vers l'étage supérieur du bâtiment, tandis que les conduits d'un diamètre de 75 à 90 mm permettent de raccorder jusqu'à 8 conduits de ventilation à l'étage inférieur. Le caisson de distribution est disponible en version gauche et droite, ce qui permet de l'adapter facilement à la configuration de l'installation.

Le débit d’air entre les étages est régulé par des anémostats. De plus, un clapet peut être installé au niveau de l’entrée du coffret de distribution à l’étage supérieur. Les raccords non utilisés peuvent être obturés à l’aide des bouchons fournis dans le kit.

Les caissons sont conçus pour être installés dans un local chauffé du bâtiment ; dans le cas contraire, ils doivent être isolés à l’aide d’une couche de laine minérale (min. 15 cm). Ils peuvent être encastrés de manière permanente dans la chape ou le plafond, ou intégrés sous des plaques de plâtre.

[image: ][image: ]
image1.png
)




image2.png
21

160
160
160
160

22
200
200
200
200

23
75
75
90
90

283
283
298
298

727
727
742
742

107
107
119
119

38
38
38
38




image3.png




image4.jpeg
AIR TRADE (BE0536.413.661) VENTILATIE - WARMTEPOMPEN - ZONNEPANELEN
www.at-group.be - sales@atgroup.be - 056 17 01 68 - Blauwfazantjesstraat 2, 7700 Moeskroen





image5.jpg
Al

AIR TRADE





